{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":2,"n_cols":3,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"Buongiorno \r\nnel disciplinare di gara e più precisamente nella tabella \"elementi qualitativi\" abbiamo notato che al criterio A3 sono premiati con il punteggio massimo manti con  altezza superiore ai 61 mm e fino ai 70 mm.\r\nSi fa notare che il regolamento LND attualmente in vigore accetta per il gioco del calcio Sistemi in Erba Artificiale fino all'altezza massima di 60 mm. Pertanto un sistema con altezza superiore non sarebbe omologabile per il gioco del calcio da parte di LND si chiede pertanto un chiarimento.\r\nInoltre essendo l'importo del solo manto superiore al 50% dell'intero appalto  dovrebbe esser richiesta OS6 class. II come categoria prevalente \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n","Gentile Operatore Economico facendo seguito alla Sua richiesta di chiarimenti e preso atto del mero errore materiale, si chiarisce che gli intervalli delle altezze da considerare per il criterio A3 della tabella degli elementi qualitativi, sono da intendersi rettificati dai seguenti:\r\n\r\nAltezza fibra libera\t≤ 50 mm\t                PUNTI   0\t\r\nAltezza fibra libera\t51 mm ÷ 55 mm\t        PUNTI   4\t\r\nAltezza fibra libera\t56 mm ÷ 60 mm\t        PUNTI   8\t\r\n\r\nCirca la categoria invece, trattandosi di intervento di riqualificazione e potenziamento di impianto sportivo esistente, il progettista ha ritenuto che le opere su impianto esistente possano essere eseguite da impresa qualificata nella categoria di \"Opere Generali OG1\", nel rispetto del principio di massima partecipazione alla gara di appalto, senza arrecare alcun pregiudizio per la qualità delle opere da realizzare. Sugli atti progettuali sono stati acquisiti i pareri specialistici senza eccezioni al riguardo.\r\n"]